**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 声阻抗仪 | □国产；☑进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 客观检测中耳传音机构是否正常，听骨链是否中断，硬化，咽鼓管是否通畅，鼓室内有无负压，积液，粘连。鉴别感音性聋是由于耳蜗感受的病变，还是由于耳蜗后听神经的病变引起。鉴别伪聋。鉴别肉眼不易辨认的小穿孔（穿孔耳实验）。听力重建术后疗效观察。幼儿听力检查。 | |
| **具体技术参数** | 1. 声阻抗测试：   （1）手持便携式  （2）探测音：226Hz  （3）\*增益控制：AGC控制  （4）强度：85dB SPL  （5）压力范围：+200~-400daPa  （6）声顺值范围：0.1~8.0ml  （7）\*测试时间：≤3秒   1. 声反射测试：   （1）信号类型：纯音、宽带噪声（BBN）  （2）测试频率：同侧纯音500、1000、2000、4000Hz  （3）刺激强度范围：80~100 dBHL  （4）\*测试强度设置：每个频率的强度自动增加或选择单一强度 | |