**附件2**

**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 高频及心脏探头2把探头（开立彩超） | ☑国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 开立彩超（型号P15）匹配的浅表高频探头主要用于乳腺、甲状腺，血管超声检查，匹配的心脏探头主要用于心脏超声检查。 | |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  一、浅表高频探头：  1.宽频变频探头  2.二维、彩色模式独立变频≥4段  3.探头频率：4—16MHz  4.扫描范围：46mm  二、心脏探头：  1.宽频变频探头  2.二维、彩色模式独立变频≥4段  3.探头频率：1—6MHz  4.中心频率：2.7MHz  5.扫描角度：90° | |