|  |
| --- |
| 生物组织包埋机具体要求及技术参数 |
| **一、主要功能描述** |
| 石蜡包埋机主要用于医院病理科对人体标本经脱水浸蜡后进行组织蜡块包埋，以供切片后作组织学诊断或研究的设备。 |
| **二、主要技术参数** |
| 1.蜡缸容积：≥5L |
| 2.熔蜡温度：室温~99℃任意预置 |
| 3.冷台温度：室温~－7℃任意预置 |
| 4.时间控制：开关机时间可在北京时间任意设定 |
| 5.工作方式：自动软接触开关，脚动两种 |
| 6.控温方式：六路独立任意数字控温 |
| 7.镊子加温孔：六个 |
| 8.残物蜡回收方式：自动回流至废液缸。 |
| 9.照明方式：冷光源无影照明(国家专利) |
| 10.环境温度：0~40℃ |
| 11.电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ |