**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 酶标仪 | □国产；□进口；☑不限； |
| **设备功能用途描述** | 能满足免疫室开展项目进行酶标比色要求，主要技术参数符合国家标准。由于使用频率较高，在后期工程师能定时进行仪器保养。 | |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  \*光 源：双混合LED冷光源；128级能量调节，终身免费维护。  波长范围：400-750mm  \*测量范围：0–4.500Abs | |