**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** |  电脑验光仪 | □国产；□进口；√不限； |
| **设备功能用途描述** | 用于检查眼睛屈光状态，为省近视防控筛查必备设备。 |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）1、球镜：－ 25 D ～＋ 22 D（0.12 D/0.25 D精度）2、柱镜：0 D～± 10 D（0.12 D/0.25 D 精度）3、轴向：0゜～ 180゜（1゜/5゜精度）\*4、最小可测瞳孔直径：φ2mm5、瞳距测量范围 20 ～ 85mm（1mm 步长显示） 6、外部连接接口 USB（输入用），RS-232C（输出用），LAN（输出用）\*7、独有的旋转棱镜技术，可获得精确的测量数据8、紧凑而时尚的设计,简单实用\*9、LCD触控屏（≥8.5英寸）10、可连接局域网,具备蓝牙无线传输功能11、自动打印, 自动切纸 |