**附件1**

**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 电动手术床 | ☑国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 满足妇科、产科、甲乳科、骨科等手术的需要，头腿板可拆卸，床垫可防压疮、防水、易清洁。具有一键复位功能，内置蓄电池，超低位性能，头板、背板、腰板、臀板、腿板安全实用。 | |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  1、具电动液压调整手术床；  2、满足妇科、产科、甲乳科、骨科等各种手术的需要；  3.具有遥控功能，一键复位功能，内置蓄电池，超低位性能；  4、床面由头部段、背部段、腰部段、臀部段、腿部段组成；床垫可防压疮、防水、防静电、易清洁；  5、具有电动调整手术床平移、前后倾、左右倾、上下升；且台面面板全部采用高强透光板制成，便利射线诊察。  6、台面长度2085≥㎜、台面宽度≥550㎜；  7、床面前后倾角度≥30°、左右倾角度≥20°；  8、头板折转角度上折≥55°、下折≥90°可拆卸；  9、腿板折转角度上折≥90°、外展≥90°可拆卸；  10、背板折转角度上折≥80°、下折≥40°；  11、腰板升高行程≥130㎜；  12、承重≥300㎏；  13、电源：交流220±10%，50Hz。 | |