**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 全自动毛细血管血红蛋白电泳仪 | □国产；□进口；☑不限； |
| **设备功能用途描述** | 该设备主要用于新生儿疾病筛查，筛查地中海贫血携带者和患儿，以及孕妇地中海贫血筛查，有效预防和减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。具有很好的经济效益和社会效益。 | |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  1、检测标本：限定血斑模式。  2、检测方法：毛细管内高压液相电泳法  3、检测波长：波长范围 200-600nm的单色器 | |