**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 全身运动评估系统 | 国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 用于出生3天到5个月内超早期诊断脑瘫。 | |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）  \*1、GMs系统软件能自动生成相应的干预方案；  \*2、网络会诊功能：设备平台能提供网络远程会诊的功能。  \*3、搜集的经典案例存于服务器端，用户可实时调取参考对比。  \*4、GMs专用拍摄床:GMs拍摄床为一套定制产品，适用于GMs拍摄。床的尺寸、颜色、重量和床垫的硬度都是专业设计并符合GMs评测标准。  \*5、GMs拍摄服：规格五种型号，每种型号20件，共计100件。  GMs拍摄服是一套专门适用于GMs测评的婴儿服装，采用优质面料定制而成，给宝宝穿脱都非常方便。产品的颜色、尺寸、材质、和款式等均符合GMs测评标准。  6、百兆交换机：规格提供5个10/100M自适应RJ45端口。LED面板指示灯，动态显示设备连接和运行状态。端口支持自动翻转，使用更方便。支持MAC地址学习。  7、高清摄像机：规格分辨率1280×720。  采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率。码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。视频拍摄效果清楚，颜色不失真。   1. 高清变焦镜头：规格焦距2.7-12MM。接口CS接口。 | |